Снятие листа конфигурации с аппаратов Brother
1. Выводим аппарат в режим «Готов».
2. Нажимаем и удерживаем 5 сек. кнопку «Home» на панели управления.
3. Аппарат выдаст окно показанное на рисунке 1.
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4. Нажимаем на нижнюю пустую строку.
5. На экране отобразится клавиатура, последовательно нажимаем «*», «0», «#» в такой же последовательности.
6. [bookmark: _GoBack]Далее вводим код 77 и получаем распечатанные страницы.
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