Инструкция по входу в сервисный режим на устройствах CM230
Вход в сервисный режим (режим восстановления)
1. На панели управления нажмите на значок меню администратора.[image: ]
2. На панели ввода пароля введите комбинацию **36 и нажмите ОК. [image: ]


Примечание. В случае возникновения на экране сообщения об ошибке, на панели управления нажмите последовательно на пять точек: четыре угла экрана и знак восклицания (!) в центре.
[image: ]
После этого введите пароль **36.
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