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1. IP или URL адрес сервера LDAP - в этом поле необходимо заполнить IP адрес или URL-адрес  сервера LDAP (например 10.10.100.15 или server.ldap.local).
2. Порт - в этом поле необходимо указать номер порта, исходя из настроек сервера LDAP (по умолчанию это порт 389, в случае использования SSL шифрования – 636)
3. Тип аутентификации -	в этом поле необходимо указать тип подключения, исходя из настроек сервера LDAP (без шифрования или с SSL шифрованием).
4. Анонимное подключение – при активации этого поля, подключение к серверу LDAP будет производится без логина и пароля.
5. Имя для входа в систему – поле ввода имени учетной записи, заведенной на LDAP сервере, у которой настроены права пользователя (логин). (пользователь домена)
6. Пароль – поле ввода пароля учетной записи.
7. Поиск базового DN – поле ввода атрибутов и название каталогов, которые участвуют в обмене информацией между сервером и устройством. Значение атрибутов и название каталогов зависит от настроек сервера LDAP. Атрибуты и название каталогов, необходимо вводить через запятую и без пробелов.
8. Атрибут поиска – поле ввода фильтра отображаемого имени. 
9. Получить адрес электронной почты от – поле для ввода фильтра записей, например если указать “mail” будут выведены только те записи, у которых заполнено поле mail.
10. Время ожидания [секунды] – поле ввода значения времени ожидания ответа от сервера, по умолчанию выставлено минимальное значение - 5 секунд. Максимальное значение – 60 секунд.
11. Домен – поле ввода доменного имени по умолчанию.
12. [bookmark: _GoBack]Сертификат – поле выбора сертификата для открытого ключа. 
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